{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[3,1,4,1],[5,1,7,1],[8,1,11,1],[12,1,14,1],[15,1,17,1]]}
["附件"]
["新基建领域新技术新产品（含数字经济标杆技术）清单（第二批）"]
["序号","拟重点支持领域","涉及的新技术新产品","新技术新产品性能参数"]
[1,"卫星互联网与遥感","S/C频段天线产品","1.支持频率范围：下行不小于 3440MHz～3660MHz；上行不小于 1920MHz～2025MHz。\n2.工作有效带宽：10MHz/20MHz/30MHz/40MHz 可配置（所有波束同频工作）。\n3.波束数量：不少于 16 波束。"]
[2,null,"分布式SAR卫星遥感数据处理技术","1.可实现多星分布式数据处理。\n2.成像处理引入辐射误差≤0.2dB（3σ）。\n3.同步处理引入相位误差≤0.3°。"]
[3,"北斗时空信息系统","北斗智能手持终端","1.国产处理器，支持开源操作系统。\n2.支持5G频段，兼容全频段，支持SA/NSA；具备PoC公网对讲+DMR数模对讲功能；支持频段：UHF1:400-470MHZ；UHF3:350-400MHZ；VHF:136-174MHZ。\n3.单北斗RNSS定位:B1I、B1C；单点定位精度：水平精度5米、垂直精度10米。\n4.支持北斗三号区域短报文RDSS通信，支持接收 S1I、S2C出站信号，报文最大长度1000个汉字、支持20秒语音或百K图片压缩传输功能。\n5.整机尺寸：高度≤175mm，宽度≤80mm，厚度≤20mm；重量不大于400克；整机运行功耗不大于3W。"]
[4,null,"云原生智能GIS软件产品","1.支持GIS服务全面微服务化，微服务启动时间10秒以内。\n2.支持通用自动编排技术，实现对微服务资源的实时监控 ，提供GIS节点弹性伸缩、故障自动恢复能力。\n3.支持GIS服务网格技术，提供服务度量、服务追踪、访问控制、灰度发布等能力。\n4.亿级对象网格计算场景下，分布式计算可实现秒级响应。\n5.支持云原生GIS信创生态环境部署，支持国产arm64、x64 CPU架构、支持在多种主流国产云服务平台部署。\n6.支持无服务器计算（Serverless Computing）技术，分布式切图、空间分析、几何计算、处理自动化可以函数方式运行。"]
[5,null,"三维地理空间设计软件产品","1.提供多种分布式地理信息分析处理工具，实现建筑白模数据、城市精模数据、BIM、倾斜摄影三维模型、点云、地形等三维数据的高效全流程管理和空间分析。\n2.支持高性能、高真实感的渲染，高保真三维场景下支持6千万以上面片的海量BIM数据高效加载。\n3.支持基于GPU的通视分析、可视域分析、天际线分析、开敞度分析、日照分析、剖面分析等三维空间分析。\n4.具备三维GIS跨平台能力，国产软硬件环境下支持三维数据的存储、分析、可视化与服务发布。\n5.支持在信创环境下接入和处理符合Revit、IFC、CityGML、Geo3DML、GIM等标准的多源三维数据。"]
[6,"新一代高安全性储能设施","储能全固态电池","1.单体容量≥100Ah。\n2.能量效率≥90%。\n3.能量密度≥180Wh/kg。\n4.循环寿命≥8000次。\n5.通过GBT36276测试。\n6.单体通过5~8mm针刺，不冒烟、不起火、不爆炸。\n7.模组层级通过过充测试，不发生热失控。"]
[7,null,"储能半固态电池","1.单体容量≥280Ah。\n2.能量效率≥94%。\n3.能量密度≥165Wh/kg。\n4.循环寿命≥8000次。\n5.通过GBT36276测试。\n6.单体通过5~8mm针刺，不冒烟、不起火、不爆炸。\n7.模组层级通过过充测试，不发生热失控。"]
[8,null,"全钒液流电池电堆","1.单堆功率≥100kW。\n2.电堆能量效率≥83%。\n3.电流密度≥200mA/cm2。\n4.循环寿命≥20000次。\n5.承受220kpa的流体压力不泄漏。"]
[9,null,"铁铬液流电池电堆","1.单堆功率≥30kW。模块具备≥500kW的箱式模块组装能力。\n2.电堆能量效率≥80%。\n3.电流密度≥140mA/cm2。\n4.循环寿命≥20000次。\n5.承受200kpa的流体压力不泄漏。"]
[10,"超高清数字视听","超高清制播现场制作系统","1.具备不少于8讯道8K 7680x4320 50p现场节目制作能力。\n2.具备不少于8讯道4K 3840x2160 50p现场节目制作能力。\n3.具备立体声、5.1声道、5.1.4声道音频制作能力，最高具备22.2声道音频车制播保障能力。\n4.具备8K 80-120Mbps和4K 20-30Mbps实时编码能力，支持主备双编码器推流，且具备双路码流画面时间对齐机制，以便于解码端可通过同样机制对两路码流实现画面时间对齐。\n5.基带节目信号和码流内视频数据的HDR规格符合GYT 315-2018及ITU BT2100标准规范，色域规格符合ITU BT.2020标准规范。"]
[11,null,"超高清内容分发播控交易平台系统","1.基于公共互联网和公有云实现码流传输。\n2.具备基于数字版权管理的码流加密能力，对8K/4K清流进行实时加密，对授权用户实现秘钥分发。\n3.码流汇聚支持主备两路码流自动倒换和双路码流并发两种工作模式。\n4.基于公有云CDN技术对加密码流进行分发。\n5.具备用户鉴权管理和计费功能，支持数字演艺内容市场化交易服务。"]
[12,null,"超高清沉浸式呈现终端解码播放系统","1.播放设备具备解密、解码一体化处理能力，防止码流盗录。\n2.播放设备接口可通过EDID信息对显示系统设备进行识别和鉴权，防止内容盗录。\n3.解码播放设备支持主备双解码器自动倒换，并具备时间对齐机制以实现主备路节目画面净切换。\n4.视频播放系统具备8K 7680x4320 50p和4K 3840x2160 50p显示能力，支持HDR和BT.2020色域视频格式。\n5.音响系统具备支持立体声、5.1声道、5.1.4声道和三维声、全景声的能力。声学装修方面符合国家标准GB/T 50356一2005和JGJ57-2016标准规范中对于声学设计和装修的有关要求。\n6.终端显示系统支持8K 7680x4320 50p或4K 3840x2160 50p制式，支持HDR10，支持BT.2020或DCI-P3色域。投影幕亮度不低于14FL，LED屏幕亮度不低于1000nit。相关呈现设备可适配影剧院空间环境特点，可拓展数字舞美背景等演出场景功能。"]
[13,"集成电路开发验证平台","高性能DDRn系列IP","所有IP产品为国产自主研发，各系列IP分别满足下列指标：\n1.GDDR6X/GDDR6 IP：每通道数据率达到16Gbps/bit，PHY功耗不大于1.6W。\n2.HBM3E /HBM2E：HBM2E模式数据率不小于3.6Gbps/bit，功耗不大于6.3W；HBM3E模式数据率不小于6.4Gbps/bit，功耗不大于5.7W。\n3.LPDDR5X /LPDDR5：数据率不小于8533Mbps，PHY功耗不大于360mW。"]
[14,null,"多标准系列 SerDes IP","所有IP产品为国产自主研发，各系列IP分别满足下列指标：\n1.Chiplet : 基于国际UCIE标准，数据率不小于每通道16Gbps/bit，PHY功耗不大于260mW，满足UCIe/HIPI标准。\n2.PCIe 6 IP：数据率不小于每通道64Gbps，PCIe6 X4 PHY功耗不大于1.3W，满足PCIe6协议标准。\n3.PCIe 5/4：PCIe5数据率不小于32Gbps，PCIe5 X4 PHY功耗不大于0.97W；PCIe4数据率不小于16Gbps，PCIe4 X4 PHY功耗不大于0.7W，满足 PCIe 5和PCIe4协议标准。"]
[15,null,"全兼容高清多媒体系列IP","所有IP产品为国产自主研发，各系列IP分别满足下列指标：\n1.USB3.2/3.0/2.0：数据率不小于每通道10Gbps，向下兼容USB3.0和USB2.0，满足USB3.2/3.0/2.0协议标准。\n2.HDMI 2.1： 满足 HDMI2.1协议标准，兼容HDMI2.0, HDMI1.4, DVI1.0协议标准。\n3.MIPI C/D-PHY Tx/Rx：DPHY_TX：数据率0.08Gbps~4.5Gbps/lane，满足MIPI D-PHY v2.0协议标准。CPHY_TX：数据率0.08Gsps~3.5Gsps/trio，满足MIPI C-PHY v1.1协议标准。\n4.PLL：PLL的VCO为1~3.2GHz，输出Channel为2路的功耗VCCA为4.5mA。\n5.PVT Sensor：电压检测范围0.3V~1V，温度检测范围-40℃~125℃，温度精度校准前±5℃，校准后±2℃，电压精度±10mV，功耗不高于340uA。"]